**丙乳外墙防水浆料的说明**

丙乳外墙防水浆料是有高分子聚合物、无机硅酸盐水泥和细砂为主要成分，添加多种进口助剂制成的一种新型防水材料，分为干粉类（I）和乳液类(II)，有单组份和双组份类型。产品具有优异的粘结强度，抗渗、抗压性能，环保无毒，得到市场的广泛认可。

**产品特点：**◆具有较高的抗压强度及抗折强度。

◆具有较高的抗渗性能、抗裂性能、粘接强度 。

◆耐腐蚀，耐高温，耐低温，耐老化。

◆可在潮湿基面施工，干燥基面应洒水湿润(无明水)。

◆无毒无害无味，不污染环境， 工艺简单，施工方便。

**适用范围：**

◆用于地下室防渗及渗漏处理。

◆建筑物屋面及内外墙防水、防渗的处理。

◆各类水池和游泳池的防水防渗。

◆人防工程，隧道，粮仓，厨房，卫生间，厂房，封闭阳台的防水防渗。

**注意事项：**

◆不能在零度以下或雨中施工，不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，会影响成膜速度。

◆液料应保存在5度以上的阴凉处，粉料应放在干燥处。

◆保质期为生产日起12个月。

◆具体的施工方法参照国家施工规范，或咨询本公司客服。