**[FTC背水面防水的说明](http://www.shnengyan.com/101.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.shnengyan.com/_blank)**

FTC背水面抗渗防霉防水涂料，采用美国进口纳米级原材料及特种活性功能助剂，具有超强的抗水压及抗渗能力，优异的粘结强度，绿色环保，是目前理想的背水压防水材料

**主要特点：**

粘结强度高：特殊有机材料的加入，使涂膜致密，附着力高

高抗渗性能：特殊活性物质的加入，能渗入到基层深处，填充毛细通道，起到抗渗补强功能

防潮防霉性：能够阻止复杂环境下细菌的生长，保持建筑物表面光洁如新

施工方便：直接加水搅拌施工，可喷涂和滚涂

绿色环保：以水为分散介质，环保无。

**产品用途：**

用于新老混凝土、隧道、坑道、水池、屋面，厨卫间、地下室、车库、墙面等的迎、背水面防水

**基面处理：**

1、基层表面不能有明水，如有先用堵漏材料处理

2、基材表面没有油污、基材牢固、没有粉化发霉现象

3、施工前充分润湿基面

4、老建筑物要去掉粉刷层后施工

**施工方法：**

1、将产品按粉：水=1：0.35-4的比例混合搅拌10分钟左右，静止5分钟左右可以施工，水的用量看具体的施工方法和施工基面而定。

2、每平方约使用1.5kg左右材料，具体看基面平整度和施工部位和涂层厚度而定。

3、施工最少2-3遍，特殊部位要增加厚度，涂刷要交叉施工，前一遍干后再做第二遍，约12小时左右

**注意事项：**

1、有效期自生产日期起12个月

2、放于阴凉干燥处，防止日晒雨淋

3、具体的施工方法参照国家相关施工规范，或咨询本公司客服